암모니아수(NH4OH)

물 질 안 전 보 건 자 료

Material Safety Data Sheet

암모니아수(NH4OH)

Ammonium hydroxide

-------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

-------------------------------------------------------------------

가. 제품명: 암모니아수(Ammonium Hydroxide)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도: 나염조제, 경수연화제, 흥분제, 폐수중화제, 각종암모니움염

- 사용상의 제한: 없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 동광화학(주)

------------------------------------------------------------------

2. 유해ㆍ위험성

------------------------------------------------------------------

가. 유해ㆍ위험성 분류

○ 인화성 가스 : 구분1

○ 고압가스 : 액화가스

○ 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분4

○ 피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분 1

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1

○ 호흡기 과민성 물질 : 구분 1

○ 생식세포 변이원성 물질 : 구분 2

○ 특정표적장기 독성 물질(1회 노출) : 구분 1

○ 특정표적장기 독성 물질(반복노출) : 구분 2

○ 수생 환경유해성 물질(급성) : 구분1

○ 수생 환경유해성 물질(만성) : 구분1

동광화학주식회사                                          Page : 1/12

암모니아수(NH4OH)

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어: 위험

○ 유해ㆍ위험 문구

- 극인화성가스

- 고압가스;가열시 폭발할 수 있음

- 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴

- 눈에 심한 손상을 일으킴

- 흡입시 알레르기성 반응,천신 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

- 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

- 장기에 손상을 일으킴

- 장기간 또는 반복적으로 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해의 우려가 있음

- 수생생물에 매우 유독함

○ 예방조치 문구

1) 예방

- 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오 - 금연

- 분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.

- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

- 환경으로 배출하지 마시오.

- 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하시오.

- 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

- 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치ㆍ조언을 구하시오.

- 흡입 시 의학적 조치를 하시오.

- 다시 사용 전 오염된 의류는 세척하시오.

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

- 필요하면 모든 점화원을 제거하시오.

- 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

- 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언..주의를 받으시오.

- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

동광화학주식회사                                         Page : 2/12

- 삼켰다면 입을 씻어 내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.

- 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.

계속 씻으시오.

3) 저장

- 밀봉하여 저장하시오.

- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

4) 폐기

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

다. 유해ㆍ위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해ㆍ위험성

○ NFPA

암모니아: 보건 3, 화재 1, 반응성 0

물(water): 보건 0, 화재 0, 반응성 0

-------------------------------------------------------------------

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

-------------------------------------------------------------------

화학물질명           관용명 및 이 명(異名)                    CAS 번호   함유량(%)

암모니아(Ammonia)   무수 암모니아(ANHYDROUS AMMONIA)   7664-41-7   25

물(Water)             디수소산화물(DIHYDROGEN OXIDE)      7732-18-5   75

------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------

가. 눈에 들어 갔을때

- 아래위 눈꺼풀을 들어 올린 채 화학물질이 완전히 남아 있지 않을 때까지 즉시

다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어 낼 것(약 15~20분)

- 즉시 의학적 조치를 취할 것

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것

- 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 완전히 남아

있지 않을 때까지 씻어낼 것(최소한 15~20분)

- 즉시 의학적 조치를 취할 것

- 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것

다. 흡입했을 때

- 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것

- 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것

- 호흡이 곤란하면, 자격증이있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함

- 즉시 의학적 조치를 취할 것

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 3/12

라. 먹었을 때

- 구토를 하지 않도록 할 것

- 의식불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것

- 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것

- 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다

낮추도록 할 것

- 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것

- 의사의 치료를 받도록 할 것

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

- 자료없음

바. 응급처치 및 의사의 주의사항

- 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것

- 섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것

- 위 세척을 피할 것

-------------------------------------------------------------------

5. 폭발ㆍ화재시 대처방법

-------------------------------------------------------------------

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화약제 : 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 일반적인 포말

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소 시 발생 유해물질)

- 열분해로 부식성의 암모니아 증기와 유독성 질소산화물을 방출함

- 화재 및 폭발위험

; 경미한 화재 위험이 있음. 중급 수준의 폭발 위험이 있음.

용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 용기 내부에 물을 넣지 말 것

- 위험하지 않게 할 수 있는 경우 용기를 옮길 것

- 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것

- 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것

- 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것

- 가스의 흐름을 중단할 것

-------------------------------------------------------------------

6. 누출 사고 시 대처방법

-------------------------------------------------------------------

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 대기중 유출시 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 4/12

- 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것

- 직업적 유출시 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬것

- 누출된 물질에 물이 직접 접촉하지 않도록 할것

- 누출된 물질은 만지지 말것

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 대기 : 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하시오.

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.

- 토양 : 희석산을 추가하시오. 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.

- 수중 : 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

희석산을 추가하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 : 다량으로 살수하시오

- 다량 누출시 : 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피하시오.

추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.

기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

-------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

-------------------------------------------------------------------

가. 안전취급요령

- 취급 후 철저히 닦을 것

- 환기가잘 되는 장소에서만 사용할 것

- 눈, 피부 및 옷과의 접촉을 피할 것

- 용기를 꽉 막아 놓을 것

- 섭취와 흡입을 피할 것

나. 안전한 저장 방법

- 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것

- 밀폐용기에 저장할 것

- 실내저장은 서늘하고 건조한 장소, 환기가 잘되는 지역에 보관할 것

- 혼합금지 물질과 분리할것

- 잘 환기된 지역에 보관할 것

- TPQ (미국 SARA 302규정)이상의 양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에

보고할 것.

- SARA Section 303은 지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를

저장하는 시설을 요구한다(U.S. EPA 40 CFR 355.30)

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 5/12

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 6/12

-------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

-------------------------------------------------------------------

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등(암모니아 100%기준)

o 산업안전보건법

- TWA: 25 ppm (18 mg/m3)

- STEL: 35 ppm (27 mg/m3)

o 외국의 경우

o OSHA PE

- TWA : 50 ppm (35 mg/m3)

- STEL : 35 ppm (27 mg/m3) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

o ACGIH TLV

- TWA: 25 ppm (18 mg/m3)

- STEL: 35 ppm (27 mg/m3)

o NIOSH REL

- TWA(10시간): 25 ppm (18 mg/m3)

- STEL: 35 ppm (27 mg/m3)

o 14 mg/m3 (20 ml/m3 ) DFG MAK (피크 한계 분류등급 - 1, 편위(excursion) 인자 2)

나. 적절한 공학적 관리

- 국소 배기장치를 설치할 것

- 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

다. 개인 보호구

- 호흡기보호 : 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국국립산업안전보건연구소(NIOSH) 및/또는

미국산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임

o 250 ppm

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통)

송기마스크

o 300 ppm

송기마스크(연속 유출입형)

전동팬 부착 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통)

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통)

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통)

공기호흡기(전면형) 송기마스크(전면형)

대피 공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통)

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우

송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형)

o 250 ppm 일 때 적절한 타입의 필터(또는 방독카트리지)를 장착한 반면형 호흡보호구

o 625 ppm 일 때 비밀착형 후드 혹은 헐멧의 전동식, 연속흐름 헬멧타입 호흡보호구

o 1,250 ppm 일 때 적절한 타입의 필터(또는 방독카리지)를 장착한 전면형 또는 전동식                반면형 또는 공기 공급형 연속 흐름식/압력 요구식 반면형 호흡보호구

o 25,000 ppm 일 때 전동식 전면형 마스크 또는 공기공급형(SAR) 전면형 마스크 또는                 후드타입 호흡보호구

o 250,000 ppm 일 때 압력요구식 전면형 또는 헬멧/후드 타입 자가공기공급식(SCBA)                 호흡보호구

o 한국산업안전보건공단의 검정("안" 마크)을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

- 눈보호:

o 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을                   착용할 것.

o 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것

o 비산물, 유해한 액체로부터 보호되며 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을

착용하시오

- 손보호:

o 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것

- 신체보호:

o 근로자는 이 물질에의 반복적이고 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한

내화학성 보호의와 장비를 착용하여야 함

-------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

-------------------------------------------------------------------

가. 외관(물리적 상태, 색): 무색의 액체

나. 냄새: 자극성 냄새

다. 냄새 역치: 자료없음

라. PH: 11.6(1N 용액)

마. 녹는점/어는점: 자료없음/ -98°F (-72℃)

바. 초기 끓는 점과 끓는 점 범위: 97°F (36℃)

사. 인화점: 자료없음

아. 증발속도: 자료없음

자. 인화성(고체, 기체): 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음

카. 증기압: 115mmHg(20 ℃에서)

타. 용해도(물): 가용성

파: 증기밀도: 1.2(공기=1)

하. 비중: 0.60 NH3

거. n 옥탄올/물 분배계수: 없음

너. 자연발화 온도: 자료없음

더. 분해 온도: 자료없음

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 7/12

러. 점도: 자료없음

머. 분자량: 35.05

-------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

-------------------------------------------------------------------

가. 화학적 안정성

- 상온 및 상압에서 안정함

나. 유해 반응의 가능성: 금속 및 금속염과 반응하여 폭발성 화합물을 형성하거나

인화성/ 폭발성 가스를 형성함

다. 피해야 할 조건

- 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것

- 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음

- 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음

라. 피해야 할 물질

- 혼합금지 물질 : 산, 가연성 물질, 금속, 산화제, 금속산화물, 할로겐

마. 분해시 생성되는 유해물질

- 열분해 생성물 : 암모니아, 질소 산화물

-------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

-------------------------------------------------------------------

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기: 자료없음

- 경구: 자료없음

- 피부 접촉: 자료없음

- 눈 접촉: 자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

- 급성 독성

o 흡입 : 2000ppm/4시간 흡입 - 쥐 LC50

o 경구: 350mg/kg 경구 - 쥐 LD50

- 피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 괴사, 사람에게서                   암모니아 가스와의 접촉에 의해 자극성 및 화학적 화상 등의 보고

- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼의 눈에서 결막 부종을 관찰 4), 또한 화상에 의해

안구 유착, 각막의 궤양·천공, 영구적인 각막 혼탁·홍채염 등의 불가역적 영향,

사람에서도 직접 접촉에 의해 단시간에 영향을 미쳐 고농도에서는 심한 눈장해

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 8/12

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                          Page : 9/12

- 호흡기 과민성: 500ppm에서 30분간 노출하면 주기적 호흡항진, 혈압과

맥박항진, 호흡기 자극을 야기하며 때때로 24시간 동안 지속됨

- 피부 과민성: 가스는 경미한 자극 초래

액체나 높은 농도(30,000ppm 이상)와 직접 접촉하면 극심한 통증, 자상감, 극심한

화상과 소낭, 가능하면 갈색화 야기

- 발암성 물질: 해당없음

- 생식세포 변이원성: 자료없음

- 생식독성: 자료없음

- 표적장기ㆍ전신독성 물질(1회 노출): 사람에의 단기 폭로의 영향으로서 「기도

부식성을 나타내, 고농도의 증기를 흡입하면 후두 수종, 폐렴등을 일으킴」

「Priority 2 문서의 ICSC(J)(1995)」

- 표적장기ㆍ전신독성 물질(반복 노출): 저농도의 반복 폭로에 의해 만성 기관지염                     일으킴「Priority 2 문서의 SITTIG(4th, 2002)」

- 흡인 유해성: 자료없음

라. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등): 자료없음

-------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

-------------------------------------------------------------------

가. 수생ㆍ육생 생태독성

- 어독성: 15000 ug/L 96시간 LC50 (사망율) 머스키토피시

- 무척추동물 독성: 10000 ug/L NR 시간 (사망율) 가재

- 해조류 독성: 6200 ug/L 9시간 (풍부) 윤조류

- 기타 독성: >2500 ug/L 33월 LETH (사망율) 좀개구리밥

나. 잔류성 및 분해성 : 자료 없음

다. 생물 농축성: 자료없음

라. 토양 이동성: 자료 없음

마. 기타 유해 영향: 자료 없음

------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------

가. 폐기방법: 중화처리

나. 폐기시 주의사항: 인체에 닿지 않게 주의

-------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

-------------------------------------------------------------------

가. 유엔 번호: 1005/2073/2672

나. 유엔 적정 선적명: Ammonia solutions

다. 운송에서의 위험성 등급: 8

라. 용기등급: -

마. 해양오염물질: 해당안됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

o 고압가스

- 이동,전도,충격,마찰등이 일어나지 아니하도록 고정할 것

- 신체의 강재부분과 직접 접촉하지 아니하도록 할 것

- 중량물을 상적하지 말것

- 화기 또는 열기의 우려가 없고, 또한 거주장소로부터 떨어져 있는 장소에 적재할 것

- 석탄고, 석탄을 적재한 선창 또는 이의 직상의 갑판부분에 적재하지 말 것

- 인화성고압가스를 갑판하부적재시 다음을 따를것

·인화성고압가스가 충전되어 있는 용기는 선적전에 개폐밸브가 완전히 폐쇄되어

있는 것을 확인하고 개폐밸브를 점검할 수 있도록 적재할 것

·하역중에는 주기관 및 보조기관의 운전을 하지 말것

·인화성고압가스의 하역을 종료한 때에는 즉시 하역을 한 상갑판 아래의 장소에서

폭발 또는 화재의 위험제거를 위한 가스검정을 할 것

·상갑판 아래의 장소에서는 흡연 또는 화기를 취급하지 말 것.

다만, 가스검정을 하여 폭발 또는 화재의 위험이 없는 것을 확인한 후 기관의 시동                   또는 조리를 위하여 화기를 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.

o 부식성물질

- 거주장소 또는 식량 혹은 유기물을 적재한 장소로부터 떨어진 장소에 적재할 것

- 충분히 감시할 수 있도록 하여 둘 것

- 다른 위험물 또는 연소가 용이한 화물의 상부에 적재하지 말 것

- 갑판상부적재시는 다음을 따를것

·깔판을 사용할 것

·급박한 위험이 있을 때는 용이하게 선외에 방기할 수 있는 장소에 적재할 것

·누출된 부식성물질이 선내의 다른 장소에 가는 관계에 들어가지 아니하도록 충분한                   조치를 강구하여 둘 것

·새어나온 부식성물질을 조속히 선외에 방출할 수 있도록 주수에 유의를 할 것

o 화재시 비상조치 : F-C

o 유출시 비상조치 : S-U

-------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

-------------------------------------------------------------------

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                         Page : 10/12

○ 암모니아

가. 산업안전보건법에 의한 규제: 작업환경측정물질(측정주기: 6개월)

관리대상물질, 노출기준설정물질

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제: 유독물, 사고대비물질

다. 위험물안전관리법에 의한 규제: 해당안됨

라. 폐기물관리법에 의한 규제: 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 미국 규정

- CERCLA 제 103조 (40 CFR 302.4)

하이드록시 암모늄(AMMONIUM HYDROXIDE): 1000 LBS RQ

암모니아 , 무수(AMMONIA, ANHYDROUS): 100 LBS RQ

- SARA 302 규정 (40CFR355.30)

암모니아, 무수(AMMONIA, ANHYDROUS): 500 LBS RQ

- SARA 304 규정 (40CFR355.40)

암모니아, 무수(AMMONIA, ANHYDROUS): 100 LBS RQ

- SARA 위험구분, SARA 311/312 규정 (40CFR370.21)

급성 : 네

만성 : 아니오

화재 : 아니오

반응성 : 아니오

갑작스런 배출 : 아니오

- SARA 313 규정 (40CFR372.65)

암모니아, 무수(AMMONIA, ANHYDROUS)

- OSHA 규정(29CFR1910.119)

하이드록시 암모늄(AMMONIUM HYDROXIDE): 15000 LBS TQ

암모니아, 무수(AMMONIA, ANHYDROUS): 10000 LBS TQ

○ 주 규정

- 캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님

○ 유럽연합 규정

유럽연합(EC) 확정분류

C 부식성물질

N 환경유해물질

- 유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음

- 유럽연합(EC) 위험 및 안전구문

C 부식성물질

N 환경유해물질

- 유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 34        화상을 유발함.

R 50        수생생물에 독성이 매우 높음.

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                         Page : 11/12

암모니아수(NH4OH)

동광화학주식회사                                         Page : 12/12

S 1/2       시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 26        눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 36/37/39  적절한 보호의와 보호장갑 착용 및 보안경/보안면을 착용할 것.

S 45        사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.                             (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

S 61        환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를 참고할 것.

-------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

-------------------------------------------------------------------

가. 자료의 출저

- 위험물 선박운송 및 저장규칙 (재단법인 한국해사 위험물검사소)

- 일본 제품평가기술기반기구(NITE): 화학물질관리정보

- ICSC (1998)

- HSDB (2007)

- SRC

- EHC

- IUCLID

- ACGIH (7th; 2001)

나. 최초 작성일자: 1996.06.24.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자: 5 (2009.07.29)

라. 기타

- 이 MSDS는 산업안전보건법 제 41 조에 의거 동광화학(주)에서 작성한  것임.

- 이 MSDS를 동광화학(주)의 허가 없이 상업적 목적으로 재판매하거나 사용할 수 없으며,              외국어로 번역하는 행위를 금함.