MSDS(물질안전보건자료)

-----------------------------------------------------------. 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

-----------------------------------------------------------

CAS 번호: 7705-08-0

RTECS 번호: LJ9100000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-729-4

물질명: 철 염화물, 솔리드, 무수물(FERRIC CHLORIDE, SOLID, ANHYDROUS)

동의어/상품명:

철 염화물, 솔리드(FERRIC CHLORIDE, SOLID); 플로레스 마르티스(FLORES MARTIS);

염화 철(IRON CHLORIDE); 염화 철 (III)(IRON (III) CHLORIDE); 염화 철,

솔리드(IRON CHLORIDE, SOLID); 철 세스퀴염화물(IRON SESQUICHLORIDE); 철

트리클로리드(IRON TRICHLORIDE); 철 퍼클로리드(IRON PERCHLORIDE); 철

퍼클로리드(FERRIC PERCHLORIDE); 철 염화물(FERRIC CHLORIDE); ER-3 드라이

콘센트레이티드 에트칸트 (더 마탁 코퍼레이션)(ER-3 DRY CONCENTRATED ETCHANT

(THE DATAK CORPORATION)); I-89; UN 1773; STCC 4944138; OHS09740

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.1.29

개정 일자: 1997.3.30

-----------------------------------------------------------. 구성성분의 명칭 및 함유량

-----------------------------------------------------------

성분: 철 염화물, 솔리드, 무수물(FERRIC CHLORIDE, SOLID, ANHYDROUS)

CAS 번호: 7705-08-0

퍼센트(%): 100

-----------------------------------------------------------. 2. 위험 유해성

-----------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

C; R 34

Xn; R 22

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해.

색상: 갈색, 검정색, 녹색.

물리적 상태: 박편, 박편, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 호흡곤란.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 설사, 위통, 졸음, 동공확장, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈,

경련, 혼수.

장기간 노출: 간 이상.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

-----------------------------------------------------------. 응급조치 요령

-----------------------------------------------------------

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.  따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 디페록사민, 정맥투여.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취하였을 때는 위세척, 디페록사민 및 나트륨 탄산수소염의 투여를 고려할 것.

-----------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

-----------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

----------------------------------------------------------- 누출사고시 대처방법

-----------------------------------------------------------

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재). 중화할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

----------------------------------------------------------- 취급 및 저장방법

-----------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

-----------------------------------------------------------. 노출방지 및 개인보호구

-----------------------------------------------------------

노출기준:

철 염화물, 솔리드, 무수물(FERRIC CHLORIDE, SOLID, ANHYDROUS):

철 염, 가용 (as Fe)(IRON SALTS, SOLUBLE (as Fe)):

1 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

1 mg/m3 ACGIH TWA

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함. 호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

-----------------------------------------------------------. 물리화학적 특성

-----------------------------------------------------------

색상: 갈색, 검정색, 녹색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 박편, 박편, 분말

냄새: 무취의

분자량: 162.20

분자식: FE-CL3

끓는점: 606 F (319 C)

용융점: 583 F (306 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.9

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 2.0 (0.1 M 수용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 아세톤, 글리세롤, 메탄올

약 용해성: 이산화탄소

유효 불용성: 에틸 아세테이트

-----------------------------------------------------------. 안정성 및 반응성

-----------------------------------------------------------

반응성: 물 또는 습기가 있는 공기를 접촉하면 인화성 및/또는 유독성 가스 및 증기를 형성할 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 할로 탄소 화합물, 가연성 물질, 금속.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 염소.

중합 반응: 중합하지 않음.

-----------------------------------------------------------. 독성에 관한 정보

-----------------------------------------------------------

철 염화물, 솔리드, 무수물(FERRIC CHLORIDE, SOLID, ANHYDROUS):

독성 자료:

450 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

-----------------------------------------------------------. 환경에 미치는 영향

-----------------------------------------------------------

환경영향 등급: 2 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 26000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 머스키토피시.

무척추동물 독성: 65000 ug/L 120 시간 LC50 (사망율) 물벼룩.

해조류 독성: 490000 ug/L 30 년 (집단 증식) 녹조류.

식물독성: 0.1 ug/L 72 시간 (성장) 부푼 좀개구리밥.

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 9622 ug/L 42 시간 BCF (잔여) 보통 만 홍합, 청홍합 9.53 ug/L.

환경 요약:

수생생물에 중간정도의 독성이 있음.

-----------------------------------------------------------13. 폐기시 주의사항

-----------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

-----------------------------------------------------------14. 운송에 필요한 정보

-----------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

철 염화물, 무수물-UN1773; 8; III; 부식제

-----------------------------------------------------------15. 법적 규제현황

-----------------------------------------------------------

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

철 염화물, 솔리드, 무수물(FERRIC CHLORIDE,

SOLID, ANHYDROUS):1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-729-4

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 22-34

삼키면 유해함. 화상을 유발함.

S: 2-13-20-24-25-26-36-39-46

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것. 사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

피부와의 접촉을 피할 것. 눈과 접촉을 피할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것. 보호의를 착용할 것.

보안경/보안면을 착용할 것. 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

-----------------------------------------------------------16. 기타 참고사항

-----------------------------------------------------------

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항        을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에          서 규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야           합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하        는 사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단